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[bookmark: Top_of_29_html]1 概述
[bookmark: Yin_Huan_Bei_Bu_Wan_Shui_Zi_Yuan]
因环北部湾水资源配置工程（粤西水资源配置工程）工作需要，查阅了相关资料，总结了奥维地图导入CAD图形的操作方法，操作成功后，将步骤截图编写一个简易的材料，分享给大家。结合几位同事的使用经验，和自己在东深供水现场调查的使用情况，认为奥维地图确实清晰度高、更新快、定位准，电脑、手机均可按照互导，是不错的软件。附件有奥维地图安装包，一般选择64位即“omapX64V794Setup.exe”，操作过程中遇到问题，欢迎交流，谢谢！
版权：yang.y、zhao.j
 
[bookmark: Top_of_30_html]2 软件安装和地图标注
[bookmark: 1_An_Zhuang_Ao_Wei_Di_Tu__An_Zhu]
1.安装奥维地图，安装包见邮箱附件
2.在奥维地图中标注标签


（1）在奥维地图中相应CAD图形范围附近，选取一个特征明显的构筑物，标识“标签”；
（2）输入“名称”，
（3）备注中填入坐标值，坐标值来自于测量图中读取标识点坐标，其中x，y之间用英文“,”分开；
（4）点击“添加到收藏夹”，标识生成

[image: m_c2eb19ecab1bb4d31bd0008bf41d13cd_r.png][image: m_b449eb7528c55488eec11b72d52cf1c4_r.png][image: m_74fce0b5c23bbdb889664d818c2556a1_r.png][image: m_13599054020eefa98774694155bd1137_r.png]
 
[bookmark: Top_of_31_html]3 设置坐标转换参数
[bookmark: Xi_Tong_She_Zhi_Zuo_Biao_Zhuan_H]
3. 系统设置坐标转换参数
（1）系统(S) →系统设置，系统坐标系“横轴墨卡托投影坐标”

（2）点击“设置”，进入横轴墨卡托投影坐标设置，选择“坐标类型”，即经纬度＜﹣﹣＞“CAD图形坐标系”；选择转换类型“简化参数”；点击“计算简化参数”

（3）计算简化参数

（4）点击“选择标签”；选中收藏夹中的标识“A”，点击“确定”


（5）点击“关联点”；勾选中标识“A”；点击“确定”


（6）点击“计算”；再点击“应用”




出现这个坐标系自动调整，暂时原因不明，点击“确定”
（7）点击“保存配置”，输入名称“1”，点击“确定”，再点击“确定”，再点击“确定”



[image: m_49a51171c65a60c873d7a3d20e80b4e8_r.png][image: m_e99d60c141cf3686cc215b6d8291eee5_r.png][image: m_acecc97b3d219e4893aca8d4d4d25739_r.png][image: m_9ffd3452bf479f995a1327e01ecf124b_r.png][image: m_5012a9085f7035af3d9ffc108dd13732_r.png][image: m_97eaae186b77731d7ad143d29330ec6f_r.png][image: m_6659bb0afb8847b4d3684ca9006b8316_r.png][image: m_a06c76f9a672c00cc7edac53dcc4e2e0_r.png][image: m_c85560c6058a36d393fe538767c4a247_r.png][image: m_1de2cace6b88c31c99ef54ee72f0341c_r.png][image: m_cb45c0d904f16decffb910b535f45e3c_r.png][image: m_a5b0ee6a21d775605b67d24cdfbd3d44_r.png][image: m_b6adcd39b7250185ec7b71b45811002c_r.png][image: m_0a79b83430e9c0f3fd4ef8ce6c439de5_r.png][image: m_ec062d9fedc268454da4111741a088bd_r.png]
 
[bookmark: Top_of_32_html]4 生成dxf文件和导入cad图形
[bookmark: Jiang_Zi_Ji_Xu_Yao_Dao_Ru_Ao_Wei]
将自己需要导入奥维地图的cad图形，另存为2004版本dxf文件。建议使用purge清除垃圾，图形处理干净简洁。

5.导入cad图形
（1）系统(S) →导入对象→选中cad图形另存为的dxf文件→开始解析


（2）选中图框内的dxf后缀文件，点击导入，“确定”，CAD即导入地图中
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